**Свёрла по бетону**

**Для бетонных стен выбираем сверла с напайками из твердосплавного материала, чаще всего победита.** При выборе сверла особое внимание обращайте на маркировку, а именно на хвостовике должно быть клеймо HSS. Оно обозначает, что сверло сделано из инструментальной стали. А если вам попались сверла с маркировкой Р6М5 или Р18, вам сильно повезло, это самая лучшая сталь. Такие сверла используют в машиностроении.

Маркировка HSS указывает на то что сверло изготовлено не просто из инструментальной стали (к примеру У8), а именно из инструментальной быстрорежущей стали где возможно применение повышенных режимов резания.

Высокий уровень стабильности благодаря усиленной режущей части, что способствует оптимальной передаче энергии удара. Специальная закалка и химическая обработка поверхности сверла повышают его твердость и уменьшают трение . Спиральная форма благоприятствует удалению шлама. Применение: для гранита, бетона, клинкера, камня, каменной кладки, керамической плитки, мрамора. Подходит для всех перфораторов с посадкой **SDS-plus**и 2-пазовой посадкой, как, например, **Hilti TE 10-22.**

**РЕКОМЕНДУЕМ:**

Ударное сверло BOSCH **X5L**, по бетону, хвостовик SDS-plus.

Ударное сверлоBOSCH **SPEED X**, по бетону, хвостовик SDS-max.

 



**Сверло по бетону от фирмы HAWERA Perfect Power или фирмы BOSCH**

Применяется для сверления бетона, кирпичной кладки, силикатного кирпича, природного и искусственного камня.

Используется для работы с ударными дрелями мощностью до 1000 Вт и перфораторах со сверлильным патроном.

Оптимально подходят для сверления отверстий под дюбели.

Особенности:

* Ударопрочное сверло по бетону - специалист в области обработки бетона, камня и кирпичной кладки (ISO 5468).
* Исключительно прочное на изгиб сверло по бетону из улучшенной специальной стали.
* Быстрое сверление даже в твердом бетоне и горной породе.
* Закрепленное высокотемпературной пайкой твердосплавное острие - высокий срок службы и быстрое сверление.
* Закаленный стальной стержень с U-образной спиралью для быстрого удаления сверлильной пыли и высокой производительности.
* Глубоко и по всей ширине закреплённая твёрдосплавная пластина предотвращает разрушение острия.

![Ударное сверло BOSCH X5L,  по бетону,  6мм х  115мм [2608585028], вид ]() ![Ударное сверло BOSCH X5L,  по бетону,  6мм х  115мм [2608585028], вид ]() X5L   Speed X, SDS-plus

Ударное сверло SDS-plus Bosch B8 от 3 мм



Коронки с твердосплавными зубьями для перфораторов SDS-plus

